\section{Embossing Device}
\textbf{Tujuan}
\begin{itemize}
	%<*tujuan>
  	\item Menerapkan switch-on delay menggunakan PLC
	%</tujuan>
\end{itemize}
\ifdef{\showhiden}
{
	\textbf{Kesimpulan}
	\begin{enumerate}
		%<*kesimpulan>
    \item switch-on delay pada PLC menggunakan block TON.
    \item TON akan memulai timer dengan memberikan signal pada input IN.
    \item Output Q akan memeberikan logika 1 apabila ET sama dengan PT.
    \item Apabila durasi waktu ketika signal IN kurang dari PT maka Q akan tetap dengan logika 0.
    \item ET adalah output dengan waktu yang sedang berjalan.
    %</kesimpulan>
	\end{enumerate}
}{}
\textbf{Deskripsi Perangkat}
\begin{itemize}
  \item Workpiece akan diberikan embos dengan menekan pushbutton S1.
  \item Untuk memastikan workpice berada pada posisi yang benar, siklus memberikan embos diberikan tunda waktu selama 3 detik.
  \item Selama waktu tersebut diharuskan menekan terus tombol S1.
\end{itemize}
\begin{center}
    \begin{tabular}{p{.4\textwidth}  p{.6\textwidth}}
        \includegraphics[width=.6\textwidth]{Pictures/2023-01-24_13-45.png}
    \end{tabular}
\end{center}

\subsubsection{Tugas Praktik}
\input{tugas_praktek.tex}
\subsubsection{Evaluasi}
\begin{enumerate}
	\item Ceritakan cara kerja rangkaian yang telah dipraktikkan apabila terpasang pada perangkat sebenarnya!
	%<*pemantik>
  \item Bagaimana switch-on delay dibuat dalam bentuk Ladder diagram?
	%</pemantik>
\end{enumerate}
\newpage
\subsection{Lembar Kerja}
\begin{tabular}{p{.35\textwidth} p{.65\textwidth}}
	\begin{center}
		\begin{tabular}{| p{.35\textwidth} | c |} \hline
      \textbf{Daftar Komponen Pneumatic} & \textbf{n} \\ \hline
			Service unit with on-off valve     & 1          \\ \hline
			Manifold                           & 1          \\ \hline
			5/2-way selenoid valve    		     & 2          \\ \hline
			Double acting cylinder             & 1          \\ \hline
      \textbf{Daftar Komponen Electronic}& \textbf{n} \\ \hline
			PLC dengan Input 8 Output 8        & 1          \\ \hline
      Pushbutton (make)                  & 1          \\ \hline
      Proximity switch                   & 2          \\ \hline
      Powersupplay 24V                   & 1          \\ \hline
		\end{tabular}
	\end{center}
	&
  \begin{center}
      \includegraphics[width=.5\textwidth]{2023-01-24_13-59.png}
  \end{center}
	\\
\end{tabular}

\subsection*{Diagram Pergerakan}
\begin{drawDuaGrafikPergerakan}
\end{drawDuaGrafikPergerakan}

\newpage
\subsection*{Wiring Diagram PLC}
\begin{center}
	\ifdef{\drawCircuit}
	{
     \includegraphics[width=\textwidth]{2023-01-24_14-00.png}
	}{
	   \includegraphics[width=\textwidth]{plc_template.png}
	}
\end{center}
\subsection*{Daftar Variable PLC}
\begin{center}
\begin{tabular}{| p{.2\textwidth} | p{.2\textwidth} | p{.2\textwidth} | p{.2\textwidth} |} \hline
  \textbf{Nama Variabel} & \textbf{Tipe Data} & \textbf{Alamat} &\textbf{Komentar} \\ \hline
	\ifdef{\drawCircuit}
	{
    S1       & BOOL  & \%IX0.0  & Start Embossing         \\ \hline          
    \_1B1    & BOOL  & \%IX0.1  & Silinder maju           \\ \hline          
    \_1B2    & BOOL  & \%IX0.2  & Silinder mundur         \\ \hline          
    \_1Y1    & BOOL  & \%QX0.0  & Trigger maju            \\ \hline          
    TON\_1Y1  & TON   &          & Variable switch-on delay \\ \hline          
  }{
         &       &          &   \\ \hline
         &       &          &   \\ \hline
         &       &          &   \\ \hline
         &       &          &   \\ \hline
         &       &          &   \\ \hline
  }
\end{tabular}
\end{center}
\subsection*{Program PLC}
\begin{center}
  \begin{tikzpicture}[circuit plc ladder,thick]
    \draw(0,0)
    to [contact NO={info={$S1$}}] ++(1,0) 
    to [contact NO={info={$1B1$}}] ++(1,0) 
    to [block={info=$TON\_1y1$, symbol=TON, inputs={IN,PT}, outputs={Q,ET},
       name=TM1, minimum width=1.6cm, input sep=1cm, output sep=1cm}] ++(4,0) coordinate(N1) 
    to [contact NC={info={$1B2$}}] ++(1,0) -- ++(2,0)
    to [coil={info={$1Y1$}}] ++(1,0) coordinate(laddertopright); 
    \draw(0,-2)
    to [contact NO={info={$1Y1$}}] ++(6,0)
    (TM1.input 2) -- +(-.3,0)node[left]{T\verb|#|3s} (0,1) --+(0,-3.5)
    (N1) -- ++(0,-2);
	\ifdef{\drawCircuit}
  {
  }{
    \fill[white!100, opacity=1] 
      (.3,1) -- ++(9.5,0) -- ++(0,-5)
      -- ++(-9.5,0);
  }
    \ladderrungend{3}
    \ladderpowerrails
  \end{tikzpicture}
\end{center}
