\subsection{Foil Welding Drum}
\textbf{Tujuan}
\begin{itemize}
    \item Mengoprasikan silinder double-acting secara tidak langusng
    \item Mengoprasikan pengatur tekanan untuk membatasi tekanan piston
    \item Menggunakan pressure sequence valve
    \item Mengendalikan silinder maju dan mundur (berosilasi) menggunakan katup selector switch
\end{itemize}
\textbf{Deskripsi Perangkat}
\begin{itemize}
    \item Mesin pembuat tabung plastik dari lembaran plastik yang dicetak dengan cara lembaran tersebut dilapiskan disebuah tabung besi yang dingin
          Lalu sebuah pemanas listrik ditekankan pada pinggirannya sehingga lembaran plastik menyatu.
    \item Mesin menggunakan silinder double acting dimana silindir akan bergerakn memanjang ketika tombol ditekan.
    \item Sumber tekanan silinder diatur menggunakan \textit{preassure regulator} dengan \textit{preasure gauge} dengan besar tekanan 4 bar.
    \item Silinder akan terus menekan pemanas listrik sampai tekanan silinder mencapai 3 bar dan
          Gunakan kendali tekanan satu arah agar tekanan sebesar 3 bar dapat tercapai selama 3 detik.
    \item Untuk mengulang kembali proses pemanasan nya diharuskan silinder berada diposisi semula dan menunggu selama 2 detik.
    \item Gunakan katup 5/2 dengan selector switch untuk menjadikan mesin bekerja secara terus menerus.
\end{itemize}
\begin{center}
    \begin{tabular}{p{.4\textwidth} p{.6\textwidth}}
        \includegraphics[width=.4\textwidth]{Screenshot_2021-04-08_13-07-30.png} &
        \begin{tabular}{|p{.54\textwidth}| p{.06\textwidth}|} \hline
            \textbf{Komponen}                               & \textbf{Jml} \\ \hline
            Service unit with on-off valve                  & 1            \\ \hline
            Manifold                                        & 1            \\ \hline
            Double-acting         cylinder                  & 1            \\ \hline
            3/2-way roller lever valve, normally closed     & 2            \\ \hline
            3/2-way valve with push button, normally closed & 1            \\ \hline
            5/2-way valve with selector switch              & 1            \\ \hline
            Shuttle        valve (OR)                       & 1            \\ \hline
            Dual-pressure        (AND)                      & 1            \\ \hline
            Time delay valve, normally                      & 1            \\ \hline
            Pressure regulator with pressure gauge          & 1            \\ \hline
            Pressure sequence valve                         & 1            \\ \hline
            5/2-way double pilot valve                      & 1            \\ \hline
            One-way flow control valve                      & 1            \\ \hline
            Pressure        gauge                           & 1            \\ \hline
        \end{tabular}                                                  \\
    \end{tabular}
\end{center}
\subsubsection{Tugas Presentasi}
\begin{enumerate}
    \item Desain rangkaian pneumatic dari perangkat!.
    \item Gambar diagram langkah pergerakan dari perangkat!.
    \item Buat langkah kerja untuk mengoprasikan perangkat!
\end{enumerate}
\subsubsection{Tugas Praktik}
\begin{enumerate}
    \item Persiapkan komponen yang dibutuhkan sesuai dengan list yang dibuat!
    \item Rangkai komponen sesuai dengan rangkaian yang dipresentasikan!
    \item Lakukan langkah kerja seperti yang dipresentasikan!
    \item Gambar diagram langkah pergerakan dari hasil percobaan!
\end{enumerate}
\subsubsection{Evaluasi}
\begin{enumerate}
    \item Ceritakan cara kerja rangkaian yang telah dipraktikkan apabila terpasang pada perangkat sebenarnya!
    \item Bagaimana cara kerja katup preassure sequence?
\end{enumerate}\
\newpage
\subsubsection{JAWABAN}
\textbf{Gambar Rangkaian}
\vspace{10cm} \\
\textbf{Diagram Langkah Perpindahan yang Seharusnya (Presentasi)}\\
\vspace{1cm} \\
\begin{tikzpicture}
    \begin{axis}[
            height = 4cm,
            width=\textwidth,
            xlabel={step(t)},
            %            ylabel={1= Up/ 0= Down},
            xmin=0, xmax=4,
            ymin=0, ymax=1,
            xtick={0,1,2,3,4},
            ytick={0,1},
            grid=both,
            grid style={line width=.8pt},
        ]
    \end{axis}
\end{tikzpicture}\\
\textbf{Diagram Langkah Perpindahan (Praktik)}\\
\vspace{1cm} \\
\begin{tikzpicture}
    \begin{axis}[
            height = 4cm,
            width=\textwidth,
            xlabel={step(t)},
            %            ylabel={1= Up/ 0= Down},
            xmin=0, xmax=4,
            ymin=0, ymax=1,
            xtick={0,1,2,3,4},
            ytick={0,1},
            grid=both,
            grid style={line width=.8pt},
        ]
    \end{axis}
\end{tikzpicture}