\subsection{Edge folding device}
\textbf{Tujuan}
\begin{itemize}
    \item Mengoprasikan silinder double-acting secara tidak langusng
    \item Menggunakan gerabang/rangkaian AND untuk mengendalikan katup kendali akhir
    \item Menggunakan komponen pengatur kecepatan silinder (Flow Control dan Quick Exhaust)
\end{itemize}
\textbf{Deskripsi Perangkat}
\begin{itemize}
    \item Mesin penekuk menggunakan silinder double-acting(1A) untuk
          mendorong kebawah dan menakan pinggiran dari lembar besi.
          Mendorong pinggiran lembaran besi membutuhkan dorongan yang cepat (gunakan quick-exhaust).
          Pengguna mengharuskan menekan dua tombol untuk menekuk lembaran besi,
          jika kedua tombol (atau salah satunya) dilepas,
          silinder kembali ke posisi awal secara perlahan (flow control terpasang secara meter-out).
\end{itemize}
\begin{center}
    \begin{tabular}{p{.5\textwidth} p{.5\textwidth}}
        \begin{tabular}{|p{.4\textwidth}| p{.04\textwidth}|} \hline
            \textbf{Komponen Umum}                & \textbf{N} \\ \hline
            Service unit with on-off valve        & 1          \\
            Manifold                              & 1          \\
            Double-acting cylinder                & 1          \\
            One-way flow control                  & 1          \\ \hline
            \textbf{Komponen Pneumatic}           & \textbf{N} \\ \hline
            Two preassure valve                   & 1          \\
            5/2-way single pneumatically operated & 1          \\
            3/2-way valve with pushbutton         & 1          \\
            3/2-way valve with manual operate     & 1          \\ \hline
            Quick Exhaust                         & 1          \\
            \textbf{Komponen Electropneumatic}    & \textbf{N} \\ \hline
            5/2-way single solenoid valve         & 1          \\
            Relay                                 & 1          \\
            pushbutton (make)                     & 2          \\
            make switch                           & 1          \\
            Electrical power supply unit, 24 V    & 1          \\ \hline
        \end{tabular} &
        \includegraphics[scale=.35]{Screenshot_2021-03-31_11-44-11.png} \\
    \end{tabular}
\end{center}
\subsubsection{Tugas Praktik}
\input{tugas_praktek.tex}
\subsubsection{Evaluasi}
\begin{enumerate}
    \item Ceritakan cara kerja rangkaian yang telah dipraktikkan apabila terpasang pada perangkat sebenarnya!
    \item Bagaimana cara merakit gerbang AND menggunakan pneumatic dan electropneumatic?
    \item Apa yang dimaksut dengan meter-in dan meter-out?
    \item Digunakan untuk apakah quick-exhaust?
\end{enumerate}\
\newpage
\subsubsection{JAWABAN}
\textbf{Gambar Rangkajian}\\
\ifdefined\drawCircuit
    \begin{tabular}{p{.5\textwidth} p{.5\textwidth}}
        Pneumatic                                          & Electropneumatic \\
        \includegraphics[scale=.7]{2022-08-05_07-50_1.png} &
        \includegraphics[scale=.7]{2022-08-05_07-50.png}                      \\
    \end{tabular}
\else
    \ifdefined\drawPartialCircuit
        \begin{tabular}{p{.5\textwidth} p{.5\textwidth}}
            Pneumatic                                        & Electropneumatic \\
            \includegraphics[scale=.7]{2022-08-05_07-19.png} &
            \includegraphics[scale=.7]{2022-08-05_07-43.png}                    \\
        \end{tabular}
    \else
        \vspace{4cm} \\
    \fi
\fi
\input{perbandingan_langkah_pergerakan.tex}