\subsection{Gravity feed magazine}
\textbf{Tujuan}
\begin{itemize}
    \item Mengoprasikan silinder double acting secara tidak langsung
    \item Menggunakan limit switch satu sisi secara tidak langsung
\end{itemize}
\textbf{Deskripsi Perangkat}
\begin{itemize}
    \item Beberapa kayu balok sama panjang ditumpuk di tempat khusus.
          Memanfaatkan grafitasi, tumpukan kayu akan jatuh kebawah setelah
          kayu paling bawah didorong.
          Dengan menekan pushbutton, pendorong akan memanjang.
          Pendorong akan otomatis kembali setelah pushbutton dilepas.
\end{itemize}
\begin{center}
    \includegraphics[width=.7\textwidth]{Screenshot_2021-04-11_21-17-29.png} \\
    % \begin{tabular}{p{.5\textwidth} p{.5\textwidth}}
    \begin{tabular}{|p{.4\textwidth}| p{.04\textwidth}|} \hline
        \textbf{Komponen Umum}                       & \textbf{N} \\ \hline
        Service unit with on-off valve               & 1          \\
        Manifold                                     & 1          \\
        Double-acting cylinder                       & 1          \\ \hline
        \textbf{Komponen Pneumatic}                  & \textbf{N} \\ \hline
        5/2-way pneumatically operated impulse valve & 1          \\
        3/2-way valve with pushbutton                & 1          \\
        3/2-way valve with roller lever              & 1          \\ \hline
        Two preassure valve                          & 1          \\
        \textbf{Komponen Electropneumatic}           & \textbf{N} \\ \hline
        5/2-way solenoid impulse valve               & 1          \\
        Roller switch                                & 1          \\
        Relay                                        & 2          \\
        Relay switch                                 & 2          \\
        pushbutton                                   & 1          \\
        Electrical power supply unit, 24 V           & 1          \\ \hline
    \end{tabular}
    % \end{tabular}
\end{center}
\subsubsection{Tugas Praktik}
\input{tugas_praktek.tex}
\subsubsection{Evaluasi}
\begin{enumerate}
    \item Ceritakan cara kerja rangkaian yang telah dipraktikkan apabila terpasang pada perangkat sebenarnya!
    \item Apabila diperhatikan, valve 5/2 kendali akhir tidak memiliki pemicu pegas untuk mengembalikan posisi semula,
          menggunakan apakah rangkaian tersebut untuk mengembalikan posisi semula?
    \item Bagian dari komponen apakah dari limit roller/switch (input, processing, final control)?
\end{enumerate}\
\newpage
\subsubsection{JAWABAN}
\textbf{Gambar Rangkaian} \\
\ifdefined\drawCircuit
    \begin{tabular}{p{.5\textwidth} p{.5\textwidth}}
        Pneumatic                                        & Electropneumatic \\
        \includegraphics[scale=.7]{2022-08-05_13-29.png} &
        \includegraphics[scale=.7]{2022-08-05_13-29_1.png}                  \\
    \end{tabular}
\else
    \ifdefined\drawPartialCircuit
        \begin{tabular}{p{.5\textwidth} p{.5\textwidth}}
            Pneumatic                                        & Electropneumatic \\
            \includegraphics[scale=.7]{2022-08-05_13-24.png} &
            \includegraphics[scale=.7]{2022-08-05_13-27.png}                    \\
        \end{tabular}
    \else
        \vspace{4cm} \\
    \fi
\fi
\input{perbandingan_langkah_pergerakan.tex}