\section{Pemindah balok kayu secara vertikal }
\textbf{Tujuan}
\begin{itemize}
	%<*tujuan>
    \item Menggunakan One-way Flow Control secara meter-out 
	%</tujuan>
\end{itemize}
\textbf{Deskripsi Perangkat}
\begin{itemize}
	\item Dengan perangkat pemindah vertikal, balok kayu akan terpindah ke konveyor bagian atas atau bawah bergantung permintaan pengguna.
	\item Penggerak vertikal akan memutar ke atas atau kebawah bergantung dari selector switch katup.
	\item Silinder (1A) memanjang dengan lambat yang mengakibatkan penggerak vertikal berada di atas.
	\item Silinder (1A) memendek lebih lambat dari memanjang dan mengakitbatkan penggerak vertikal berada di bawah
	\item Preasure gauges terpasang diantara sisi masukan silinder.
          Dengan asumsi silinder memendek pada posisi awal.
\end{itemize}
\begin{center}
	\includegraphics[scale=.7]{Screenshot_2021-03-26_16-12-13.png}
\end{center}
\subsection{Tugas Praktik}
\input{tugas_praktek.tex}
\subsubsection{Evaluasi}
\begin{enumerate}
    \item Ceritakan cara kerja rangkaian yang telah dipraktikkan apabila terpasang pada perangkat sebenarnya!
%<*pemantik>
	\item Bagaimana cara memasang one-way Flow Control secara meter-out?
%</pemantik>
\end{enumerate}
\newpage
\ifdef{\showhiden}
{
    \textbf{Kesimpulan}
    \begin{enumerate}
	%<*kesimpulan>
	\item Cara pemasangan One-way Control Secara Meter-Out dengan mencari saluran mana yang terdapat angin keluar dari silinder terlepas dari silinder tersebut ingin memanjang atau memendek.
	%</kesimpulan>
    \end{enumerate}
    \textbf{Slide} \\
	%<*slide>
	\subsection{Pemasangan Meter-Out}
	\begin{frame}
		\frametitle{One-Way Flow Control}
		\framesubtitle{Pemasangan Secara Meter-Out}
		\begin{columns}[t]
			\begin{column}{.5\textwidth}
				\begin{figure}
					\includegraphics[scale=.5]{./Pictures/2022-09-12_14-19.png}
				\end{figure}
			\end{column}
			\begin{column}{.5\textwidth}
				\footnotesize{
				\begin{enumerate}
					\item Cara pemasangan One-way Control Secara Meter-Out dengan mencari saluran mana yang terdapat angin keluar dari silinder terlepas dari silinder tersebut ingin memanjang atau memendek.
				\end{enumerate}
			}
			\end{column}
		\end{columns}
	\end{frame}
	%</slide>
}{}
\begin{tabular}{p{.6\textwidth} p{.4\textwidth}}
    \includegraphics[width=.5\textwidth]{Screenshot_2021-03-26_16-12-13.png} &
    \begin{tabular}{|p{.32\textwidth}| p{.04\textwidth}|} \hline
        \textbf{Komponen}                   & \textbf{N} \\ \hline
        5/2-way valve with  selector switch & 1          \\
        Pressure    gauge                   & 2          \\
        Quick    exhaust    valve           & 1          \\
        One-way   flow   contro             & 2          \\
        Double-acting   cylinder            & 1          \\
        Service unit with on-off            & 1          \\
        Manifold                            & 1          \\ \hline
    \end{tabular}
\end{tabular}
