\section{Edge folding device}
\textbf{Tujuan}
\begin{itemize}
          %<*tujuan>
    \item Menggunakan komponen tunda waktu      
	    %</tujuan>
\end{itemize}
\ifdef{\showhiden}
{
    \textbf{Kesimpulan}
    \begin{enumerate}
        %<*kesimpulan>
        \item Komponen tunda waktu adalah valve/ timer yang dapat berubah kondisinya 
              setelah waktu yang dapat diatur.
		%</kesimpulan>
    \end{enumerate}
}{}
\textbf{Deskripsi Perangkat}
	\begin{itemize}
		\item silinder-double acting mendorong benda kerja berbentuk tabung seperti ilustrasi dibawah. 
			benda kerja akan dipisahkan dengan cara silinder digerakkan maju-mundur secara terus menerus.
		\item kecepatan memanjang silinder lebih lambat dari memendek
		\item silinder akan tetap memanjang dengan tunda waktu selama 1 detik
	\end{itemize}
		
\begin{center}
    \begin{tabular}{p{.5\textwidth} p{.5\textwidth}}
        \begin{tabular}{|p{.4\textwidth}| p{.04\textwidth}|} \hline
            \textbf{Komponen Umum}                & \textbf{N} \\ \hline
            Service unit with on-off valve        & 1          \\
            Manifold                              & 1          \\
            Double-acting cylinder                & 1          \\
            One-way flow control                  & 1          \\ \hline
            \textbf{Komponen Pneumatic}           & \textbf{N} \\ \hline
            Two preassure valve                   & 1          \\
            5/2-way single pneumatically operated & 1          \\
            3/2-way valve with pushbutton         & 1          \\
            3/2-way valve with manual operate     & 1          \\ \hline
            Quick Exhaust                         & 1          \\
            \textbf{Komponen Electropneumatic}    & \textbf{N} \\ \hline
            5/2-way single solenoid valve         & 1          \\
            Relay                                 & 1          \\
            pushbutton (make)                     & 2          \\
            make switch                           & 1          \\
            Electrical power supply unit, 24 V    & 1          \\ \hline
        \end{tabular} &
        \includegraphics[scale=.35]{Screenshot_2021-04-08_12-39-45.png} \\
    \end{tabular}
\end{center}
\subsubsection{Tugas Praktik}
\input{tugas_praktek.tex}
\subsubsection{Evaluasi}
\begin{enumerate}
    \item Ceritakan cara kerja rangkaian yang telah dipraktikkan apabila terpasang pada perangkat sebenarnya!
          %<*pemantik>
    \item Apa perbedaan dari one-way flow control dengan valve tunda waktu?
          %</pemantik>
\end{enumerate}
\newpage
\subsubsection{JAWABAN}
\textbf{Gambar Rangkajian}\\
\ifdef{\drawCircuit}{
    \begin{tabular}{p{.5\textwidth} p{.5\textwidth}}
        Pneumatic                                          & Electropneumatic \\
        \includegraphics[scale=.7]{2022-08-05_07-50_1.png} &
        \includegraphics[scale=.7]{2022-08-05_07-50.png}                      \\
    \end{tabular}
}{
    \ifdef{\drawPartialCircuit}{
        \begin{tabular}{p{.5\textwidth} p{.5\textwidth}}
            Pneumatic                                        & Electropneumatic \\
            \includegraphics[scale=.7]{2022-08-05_07-19.png} &
            \includegraphics[scale=.7]{2022-08-05_07-43.png}                    \\
        \end{tabular}
    }{
        \vspace{4cm} \\
    }
}
\input{perbandingan_langkah_pergerakan.tex}
