\subsection{Stamping device}
\textbf{Tujuan}
\begin{itemize}
    \item Mengoprasikan silinder double acting
    \item Menggunakan sensor tekanan
\end{itemize}
\textbf{Deskripsi Perangkat}
\begin{itemize}
    \item Sebuah part akan dicap dengan mesin stamping.
    \item Dengan menekan dua saklar pushbutton, pencetak akan menekan kebawah dan sebuah part akan tercetak.
    \item Ketika tekanan tercapai pencetak kembali keposisi semula.
    \item Saklar pushbutton tidak akan berfungsi apabila piston tidak memendek.
\end{itemize}
\begin{tabular}{p{.4\textwidth}p{.6\textwidth}}
    \includegraphics[width=.4\textwidth]{Screenshot_2021-04-20_09-37-28.png} &
    \begin{tabular}{|p{.48\textwidth}| p{.05\textwidth}|} \hline
        \textbf{Komponen}                           & \textbf{N} \\ \hline
        Double-acting         cylinder              & 1          \\ \hline
        Service unit with on-off valve              & 1          \\ \hline
        Manifold                                    & 1          \\ \hline
        Pneumatic-electrical         converter      & 1          \\ \hline
        5/2-way double solenoid valve               & 1          \\ \hline
        Relay,         3-off                        & 1          \\ \hline
        Signal input plate, electrical              & 1          \\ \hline
        Indicator and distributor plate, electrical & 1          \\ \hline
        Cabel set, universal                        & 1          \\ \hline
        Electrical power supply unit, 24 V          & 1          \\ \hline
    \end{tabular}                                                  \\
\end{tabular}
\subsubsection{Tugas Presentasi}
\begin{enumerate}
    \item Desain rangkaian pneumatic dan electrik dari perangkat!.
    \item Gunakan dua relay untuk mengendalikan katup dan lampu indikator(Secara tidak langsung) .
    \item Gambar diagram langkah pergerakan dari perangkat!.
    \item Buat langkah kerja untuk mengoprasikan perangkat!
\end{enumerate}
\subsubsection{Tugas Praktik}
\begin{enumerate}
    \item Persiapkan komponen yang dibutuhkan sesuai dengan list yang dibuat!
    \item Rangkai komponen sesuai dengan rangkaian yang dipresentasikan!
    \item Lakukan langkah kerja seperti yang dipresentasikan!
    \item Gambar diagram langkah pergerakan dari hasil percobaan!
\end{enumerate}
\subsubsection{Evaluasi}
\begin{enumerate}
    \item Ceritakan cara kerja rangkaian yang telah dipraktikkan apabila terpasang pada perangkat sebenarnya!
    \item Bagaimana cara merangkai logika gerbang AND menggunakan switch?
\end{enumerate}
\newpage
\subsubsection{JAWABAN}
\textbf{Gambar Rangkaian}
\ifdefined\drawCircuit
    \\ \includegraphics[width=.5\textwidth]{Screenshot_2021-11-11_07-18-20.png}
    \includegraphics[width=.5\textwidth]{Screenshot_2021-11-11_07-18-34.png} \\
\else
    \vspace{7cm} \\
\fi
\textbf{Diagram Langkah Perpindahan yang Seharusnya (Presentasi)}\\
\vspace{1cm} \\
\begin{tikzpicture}
    \begin{axis}[
            height = 4cm,
            width=\textwidth,
            xlabel={step(t)},
            %            ylabel={1= Up/ 0= Down},
            xmin=0, xmax=4,
            ymin=0, ymax=1,
            xtick={0,1,2,3,4},
            ytick={0,1},
            grid=both,
            grid style={line width=.8pt},
        ]
    \end{axis}
\end{tikzpicture}\\
\textbf{Diagram Langkah Perpindahan (Praktik)}\\
\vspace{1cm} \\
\begin{tikzpicture}
    \begin{axis}[
            height = 4cm,
            width=\textwidth,
            xlabel={step(t)},
            %            ylabel={1= Up/ 0= Down},
            xmin=0, xmax=4,
            ymin=0, ymax=1,
            xtick={0,1,2,3,4},
            ytick={0,1},
            grid=both,
            grid style={line width=.8pt},
        ]
    \end{axis}
\end{tikzpicture}